|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK**  Za nabavu i ugradnju ARHEOSTEREOSKOPA s 3D slikom | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3D slike moraju sadržavati detaljne 3D rekonstrukcije kasnoantičkih građevina i okolnog krajolika na temelju znanstvenih činjenica. 3D slike moraju biti izrađene u tijesnoj suradnji s arheolozima partnera na projektu i odobrene od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.  Ponudu izraditi u dvije varijante: varijanta A bez prikazivanja osoba i varijanta B s prikazom osoba koje se predstavljaju, uključuju gledatelja i otkrivaju animirani prizor | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Red.** | **Br.** | **Opis stavke** | **J. m.** | **Kol.** | **Jed. cijena** | **Uk. cijena** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | Dobava stereoskopske glave visokokvalitetnog, nepropusnog i nehrđajućeg kućišta, opremljena visokokvalitetnom optikom za pravilan prikaz 3D slika | komada | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2** | Ugradnja stereoskopske glave na postolje za stereoskop sa stabilnim sustavom za pričvršćivanje | komada | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | Dobava postolja za stereoskop sa stabilnim sustavom za pričvršćivanje | komada | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4** | Ugradnja postolja za stereoskop na prethodno određene lokacije | komada | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5** | Izrada 3D slike Tarsatičkog principia na temelju dostavljene idejne rekonstrukcije izgleda u vrijeme njegovog funkcioniranja (snimka postojećeg stanja, tlocrta, presjeka i pogleda) | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | Izrada 3D slike kasnoantičkog zida iznad Jelenja na temelju dostavljene idejne rekonstrukcije izgleda u vrijeme njegovog funkcioniranja (snimka postojećeg stanja, tlocrta, presjeka i pogleda) | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |
|  |  | **PDV** |  |  |  |  |
|  |  | **UKUPNO s PDV-om:** |  |  |  |  |